Liste der Steuersignale
0	?	
1	?	
2	?	
3	öffnet das Schreib-Tor des Speichers zum Datenbus	
4	öffnet das Lese-Tor des Speichers zum Datenbus	
5	inkrementriert den im Akku gespeicherten Wert um 1	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14